**Jänijõe teetruubi remont**

**Väikehange**

Olemasolev olukord:

Truubi 2x125-K12 äärmised torud on ära vajunud ja väljavoolu poolt koos otsakuga jõkke kukkunud. Põhjuseks vundamendi puudumine otsakutel. Truubitorude liidusevahed on 20-80 mm, külgnihked kuni 50mm. Toruliiduste ruberoidkate on rebenenud, sealt pudeneb torudesse kattepinnast. Binokkeltruubitorud on paigaldatud kõrvuti, puudub 0,5m vahe täitepinnase tihendamiseks. Praegu voolab sealt Jänijõgi, torud on kuivad.

Tööde lühikirjeldus

1. Truubitorude lahtikaeve, 3 toru ülemine bief,6 alumine.

2. Ülemise otsaku likvideerimine.

3. Torustiku tagasipaigaldus 9tk

4. Tagasitäide IVkl. geotekstiilil

5. Püsiotsaku 2X125-KOK ehitus

Pakkumus peab sisaldama:

- Pakkuja nimi, aadress ja registrikood

- Maksumuse tabel.

Lepingu tingimused

- Tööde täitmise tähtaeg on **30.11.2018.**

- Tellija ei tasu ettemaksu.

Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vallavalitsus@tapa.ee hiljemalt

**1. oktoobriks 2018 kell 10:00.**

Maksumuse tabel

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Töö, materjali nimetus* | *M/ü* | *Kogus* | *Ühiku hind* | *Summa* |
| Ekskavaatoritöö | Tund | 32 |  |  |
| Ehitus-montaažitöö | Tund | 64 |  |  |
| Looduslik kruus | m³ | 80 |  |  |
| Kruuskillustik 16/32 | m³ | 10 |  |  |
| Geotekstiil IV kl | m² | 100 |  |  |
| Montaažbetoon XF-30/37 | m³ | 2,5 |  |  |
| Montaažmört C 30/37 | m³ | 2,0 |  |  |
| Truubi kiviotsakud 2x125-K |  2 otsakut | 1.0 |  |  |
| Tähispostid | tk | 4 |  |  |
| Kokku |  |
| Summa käibemaksuga 20% |  |