**Väikehanke „Tamsalu Kooli parki rannavõrkpalliväljakute rajamine“ hanketeade**

Tapa Vallavalitsus kutsub Teie ettevõtet esitama pakkumust Tamsalu Kooli (Kultuurimaja) parki rannavõrkpalliväljakute rajamiseks

1. Asukoht

Rajatav rannavõrkpalli platsi ala paikneb Tapa vallas Tamsalu linnas, Sõpruse tn 3 kinnistul asuvas Tamsalu Gümnaasiumi ja Tamsalu Kultuurimaja vahelises pargis (katastritunnus 78801:002:1400). Palliplatsi ala piirneb lõunast erakinnistuga Sõpruse tn 1. Hankega hõlmatav maa-ala asub Tapa valla munitsipaalomandis oleval maal. Maakasutuse sihtotstarve on ühiskondlike ehitiste maa.

Asendiplaani koostamise aluseks on Maa-ameti aerofoto.

Võrkpalliplatsile juurdepääs jalakäijatele on Kesk tänava poolses küljes asuvast väravast ja Tamsalu Kultuurimaja poolsest küljest kogu pargi ulatuses. Transpordivahendiga (ainult parki/palliplatsi teenindav transport) Sõpruse tn 1 kinnistu kaudu ainult kinnistu omaniku loal.

2. Hanke sisu

2.1. Töövõtja kohustuseks on endise peenkruusast alusega võrkpalliplatsi pinna ettevalmistamine kahe kõrvuti asetseva rannavõrkpalli platsi rajamiseks üldsuurusega ca 600 m² (üks väljakuala 16 m x 8 m + turvaala igast küljest kummalegi väljakule):

2.1.1 vajadusel palliplatsi lõunapoolsest servast betoonist ääreplaatide eemaldamine ja utiliseerimine, mullavalli (ca 25 m2) tasandamine koos liigse pinnase äraveoga. Ladestuspaiga tagab Tellija ca 2 km veokaugusega;

2.1.2. idapoolsel küljel oleva nõlva (ca 30 m2) laugemaks planeerimine ja liigse pinnase äravedu. Ladestuspaiga tagab Tellija ca 2 km veokaugusega;

2.1.3. vajadusel läänepoolses küljes eemaldada murukamar 2 m laiuselt ja umbes 20 m pikkuselt sügavusega kuni 20 cm. Tekkinud süvis täita vett läbilaskva (nt purukruus, killustik) materjaliga ning tihendada. Eeldatav täitematerjali kogus ca 8 m³;

2.2. Võrkpalliplatside (üks väljakuala 16 m x 8 m + turvaala igast küljest kummalegi väljakule) katmine geotekstiiliga vähemalt Typat SF 37 või analoogne (ca 600 m²).

2.3. Palliplatsi täitmine ja silumine liivaga 30 cm paksuse kihiga (eeldatav kogus 180 m³). Liivaväljaku rajamiseks sobiva liiva fraktsioon on 0,125 – 2 mm ning rannavõrkpalli väljakule sobiliku savisisaldusega (nt Kiiu karjääri liiv).

2.4. Palliplatsile kahe rannavõrkpalli väljaku tarbeks teisaldatavate nõuetele vastavate võrgupostide (2 kmpl) paigaldamine. Teisaldatavate postide hülsid paigaldada maasse selliselt, et postide äravõtmisel jääks hülsside peale vajalik liivakiht ning platsi oleks võimalik kasutada rannajalgpalli mängimiseks.

2.5. Võrkpalliplatsi lõunapoolsesse otsa (elamu poole) piirdevõrgu soetamine ja paigaldus (L 16 x h 4 m).

2.6. Betoonist seljatoega koos prügikastiga istepinkide tarne ja paigaldus (2 tk).

2.7. Jalgrattahoidjate paigaldamine/betoneerimine (tellijal rattahoidjad olemas) – 6 tk freesasfaltist tihendatud alusele.

3. Üldised nõuded

3.1. Juhul, kui dokumentides on nimetatud või viidatud kindlale ostuallikale, protsessile, kaubamärgile, patendile, tüübile, päritolule ning tootmisviisile, on pakkujal õigus pakkuda samaväärset samade tehniliste omadustega ja visuaalse väljanägemisega toodet.

3.2. Käesolevas lähteülesandes sätestamata tingimustes ja nõuetes juhindub töövõtja kehtivatest normidest, heast tavast, oma kogemustest ja professionaalsusest.

3.3. Tööde teostaja kohustuseks on tööde käigus tellija vajaduste ja soovide väljaselgitamine ning nendega arvestamine. Juhul kui tellija soovid ei ole otstarbekad või ei vasta kehtivatele seadustele ja normidele kohustub tööde teostaja andma tellijale professionaalse selgituse ja hinnangu ning võimalusel leidma lahenduse, mis rahuldaks tellija soove ja ei oleks vastuolus kehtivate normide ja seadustega.

4. Nõuded pakkujale

4.1. Pakkujal ei tohi olla riikliku maksu, makse või keskkonnatasu maksuvõlg maksukorralduse seaduse tähenduses või maksu- või sotsiaalkindlustusmaksete võlg tema asukohariigi õigusaktide kohaselt. Hankija kontrollib nimetatud nõude täitmist iseseisvalt avalike registrite alusel ja kõrvaldab pakkuja kellel nimetatud asjaolu esineb.

4.2. Pakkuja peab tagama töö tegemisel vajaliku kvalifikatsiooniga tööjõu kasutamise ja kui konkreetsete tööde tegemiseks on õigusaktides kehtestatud nõuded, et vastavat tööd võivad teostada isikud, kellel on muuhulgas vajalik vastav majandustegevuse teade, tegevusluba või registreering, siis tagama, et vastavaid töid teostaksid isikud, kellel on õigus selle töö tegemiseks.

5. Nõuded pakkumusele

5.1. Pakkumus peab sisaldama:

5.1.1. pakkuja nimi, registrikood ja aadress;

5.1.2. pakkumuse maksumuse tabel.

5.2. Maksumus peab sisaldama kõiki kaasnevaid kulusid.

5.3. Dokumentides esitatud konkreetsed tööde mahud tuleb lugeda informatiivseteks ning pakkumuses tuleb arvestada tegelike vajalike tööde mahtudega tutvudes objektiga kohapeal.

6. Eeldatav maksumus ja läbirääkimised

6.1. Tegemist on 2022. aasta kaasava eelarve võitnud ideega, mille teostamiseks on hankijal rahalisi vahendeid kuni 20 000 eurot.

6.2. Juhul kui pakkumused ületavad eeldatavat maksumust, on hankijal õigus muuta hanke sisu (vajadusel jätta välja osa töid) ning pidada pakkujatega läbirääkimisi. Hankijal on õigus pidada läbirääkimisi ainult kõige madalaima maksumusega pakkumuse esitanud pakkujaga.

7. Lepingu sõlmimine ja tingimused

7.1. Leping tuleb sõlmida 7 päeva jooksul alates hankija poolt allkirjastatud lepingu saatmisest edukale pakkujale.

7.2. Tööde teostamise tähtaeg on hiljemalt **01.06.2023.**

7.3. Tellija ei tasu ettemaksu.

7.4. Tööde eest tasutakse üks kord kuus vastavalt tegelikult teostatud tööde mahule.

7.5. Teostatud töödele ja paigaldatud objektidele kehtib garantii vähemalt 24 kuud.

8. Pakkumuse esitamine

Pakkumus esitada lisatud digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil [vallavalitsus@tapa.ee](mailto:vallavalitsus@tapa.ee) hiljemalt **20. märts 2023 kell 10:00.**

9. Kontaktisik

Tapa Vallahooldus juhataja Lembit Saart, tel 322 8446, 52 03 992, [vallahooldus@tapa.ee](mailto:vallahooldus@tapa.ee)

Lisad

1. Asendiplaan

2. Maksumuse tabel