Lisa 1

Tehniline kirjeldus

Tapa Valla Köögile kahe kuppelnõudepesumasina soetamine

**Hoone asukoht ja paiknemine**

Tapa linn, Nooruse tn 2, Tapa 45106

**Hankija eesmärk**

Hankija põhieesmärgiks on tähtaegselt, eelarvekohaselt ja optimaalsete kuludega soetada Tapa valla köögile kaks kuppelnõudepesumasinat koos paigaldusega. Tapa valla köök on remonttööde ajal kasutuses. Tööde teostamine tuleb Tapa Valla Köök juhatajaga kokku leppida.

**Hanke kirjeldus ja nõuded pakkujale**

Täpsemad tööde kirjeldused:

• kõik materjalid, töövahendid, tarvikud, transport, jäätmete utiliseerimine ja transport on pakkuja poolt;

• töö teostus peab sisaldama kõiki tegevusi, mis on vajalikud käesoleva hanke kvaliteetse tulemuse saavutamiseks;.

Kuppelnõudemasinate spetsifikatsioon:

|  |  |
| --- | --- |
| **Toode** | **Tehnilised nõuded ja koosseis** |
| **Kuppelnõudepesumasin**  Mõõdud: ca 720x730x1450mm  Elekter: 10 - 10,3kW, 19A, 400V | -min kaks pesuprogrammi: 50 ja 120 sekundit  - min tootlikkus: klaasid 1750 tk/h; taldrikud Ø 410 mm 1050 tk/h; GN1/1 nõud 360 tk/h - mahutab nõud mõõdus 530\*325mm, näit. GN 1/1 nõud, nõude kõrgus min 410mm - elektromehhaaniline juhtpaneel - kupli start/stop funktsioon - pesukorvi mõõdud 500x500mm - pesuvanni maht min 30l - boileri maht min 10l - veekulu max 2,8l / pesutsükkel  - ümardatud nurkadega ja sügava vormiga vann  - Thermostop süsteem: loputus algab alles siis, kui boileris on vee temperatuur 85°C - loputusaine dosaator - tühjenduspump - pesupumba filter - pesuvanni filter - isoleerimata Kompletis sisaldub  - 1 taldrikukorv - 1 klaasikorv - 1 söögiriistatops |
| **Kuppelnõudepesumasin** Mõõdud: ca 720x760x1550mm  Elekter: 10 - 10,3kW, 400V | -min kolm pesuprogrammi: 1,2; 1,7 ja 3,2 minutit. Pesuprogrammide pikkust peab olema võimalik muuta vastavalt kasutaja soovidele. - mahutab küljeliasendis GN vorm või 600 x 400mm transportkasti, nõude kõrgus min 500mm - tootlikkus u 50 korvi/ h - korvi suurus 500 x 500 mm - heli-ja soojusisolatsioon - elektrooniline juhtimine - programm käivitub kupli sulgemisel - juhtpaneel kuvab: pestud korvide arvu (päevas ja kokku), valitud programmi, temperatuurid ja järelejäänud pesemisaja - masin jälgib pesu- ja loputusvee temperatuuri ja jätkab pesemist, kui loputustemperatuur on liiga madal - masin hoiatab loputusvee nõrga voolu eest - masin informeerib suletud veekraanist ja paigast ära olevast ülevoolutorust - automaatse puhastus programm - pesuvars tühjeneb lõpploputuse alguseks - kupli konstruktsioon välistab auru tõusmise kasutaja näkku - potipesufunktsioon (alumiste pesuotsikute survet saab tõsta) - boiler min 9kW - veevool min 18 l/min - veekulu max 4l / pesutsükkel - paagi maht min 50l - ventilatsioonile max 600 m3/h - müratase max 63dB - tühjenduspump Kompletis sisaldub  - 1 taldrikukorv - 1 klaasikorv - 1 söögiriistatops |

Laua spetsifikatsioon

|  |  |
| --- | --- |
| **Toode** | **Tehnilised nõuded ja koosseis** |
| Töölaud riiuliga 700\*400\*900 mm | -valmistatud tervikuna roostevabast terasest - tööpind on valmistatud 1mm r/v lehtmaterjalist - laua jalad on r/v nelikanttorust mõõtudega 40\*40 mm - jalad reguleeritava kõrgusega - tagaserv kõrgendatud min 300 mm - lauaplaat tugevdatud alt galvaaniliselt töödeldud terasest plaadiga või roostevabast nelikanttorudest sõrestikuga- jalad reguleeritava kõrgusega - korvisoon - mõlemas otsas liides nõudepesumasinale |

Hankes osaleja peab olema registreeritud äriregistris.

Tööde kirjeldus on informatiivne ja ei ole kuidagi siduv hinnapakkumuse esitamiseks.

Pakkuja on kohustatud objektiga eelnevalt kohapeal tutvuma, et fikseerida töömaht. Pakkumusmenetluse objektiga tutvumiseks on pakkujatele ülevaatamiseks kokkuleppel hankijaga. Pakkujatel palun eelnevalt kohaletulek registreerida e-maili teel [katrin.aarna@tapa.ee](mailto:katrin.aarna@tapa.ee)

**Tööde teostamise aeg**

Edukaks tunnistatud pakkuja kohustub teostama tööd ajavahemikul **19.08.2024 – 31.08.2024**.

Tööd peavad olema lõpetatud hiljemalt **01.09.2024**

**Tööde korraldus**

Tööde teostamisel tuleb kinni pidada kõikidest kehtivatest kvaliteedinõuetest. Täita tuleb kõiki kehtivaid ehitusnõudeid.

**Muud tingimused**

Tellija eeldab, et Töövõtja on objekti olemasoleva olukorraga tutvunud ning oma pakkumuses arvestanud kõikide vajalike töödega, tuginedes tööde vajaduse ja hinna määramisel oma professionaalsusele ja sarnaste tööde kogemusele. Pakutu suhe tegelikkusesse on Töövõtja risk.

Kaubale rakendub 24 kuuline garantii. Töövõtja teostab garantiilist remonti ja sellega kaasnevaid erakorralisi hooldusi.