Lisa 1

Hankija: Tapa Vallavalitsus

Väikehange: Tapa valla terviseradade niitmine

**Tehniline kirjeldus**

Riigihanke esemeks on Tapa vallas asuvate Tamsalu tervisraja ja discgolfi pargi ning Tapa Männikumäe terviseraja ja Männikumäe discgolfi pargi niitmine vastavalt allpool esitatud tingimustele.

Enne pakkumuse esitamist on pakkuja kohustatud hooldatavate maa-aladega tutvuma, leppides selleks eelnevalt kokku Tapa Valla Spordikeskuse direktoriga Kristjan Nurmsalu’ga, telefon: +37253413559, e-post: kristjan.nurmsalu@tapasport.ee. Maa-aladega tutvumine on eelduseks hankel osalemiseks.

**I Osa – Tamsalu terviseradade ja discgolfi pargi niitmine**

1. Hanke sisu

1.1. Hankega tellitakse ~ 7,3 km jagu terviseradade, 2 km Trimmi lõigu ja lisaks discgolfi parkide niitmise teenust. Laiuses 4-6 meetrit. Tamsalu terviserajad, Trimmi lõik ja discgolfi park asuvad Tapa vallas Tamsalus.

1.2. Niidetavad alad on tähistatud juurde lisatud plaanidel (*lisa 1*) järgmiselt:

* Terviseraja punase värviga tähistatud alad - niitmine 5-6 korda hooaja jooksul
* Discgolfi pargi punase värviga tähistatud alad - niitmine 7-9 korda hooaja jooksul
* Trimmi lõik punase värviga tähistatud alad – niitmine 4-5 korda hooaja jooksul

1.3. Eelpool esitatud kordade arv on hinnanguline keskmiselt hooaja jooksul teostavate niitmiste arv. Tööde teostamisel peab pakkuja lähtuma allpool esitatud nõuetest haljasalade hooldustöödele.

# 2. Nõuded haljasalade hooldustöödele

1. Haljasalade hooldustööd tuleb teha agrotehniliselt ja tehnoloogiliselt õigesti.
2. Enne niitmisperioodi tuleb haljasalad üle vaadata ja vajadusel niitmist segavad oksad kokku korjata ja ära vedada.
3. Niitmistööd tuleb teostada õigeaegselt, töökorras ja sobivate tehniliste vahenditega ning tavapärase hoolsusega.
4. Niitmisi teostatakse pakkuja tellimuse alusel.
5. Niidetud muru kõrgus ei tohi ületada 5 cm.
6. Sõltumata plaanidel näidatud pindadest tuleb niita haljasalad kuni selle lõpuni, kaasa arvatud haljasala äärsed teeääred, hoonete ja rajatiste ääred, kraavid jms. Töö teostamisel ei tohi niitmistöö kahjustada puid, põõsaid, lillepeenraid, pinke ega muid objekte. Vigastatud objekt tuleb asendada uue samaväärsega täitja kulul.
7. Muru niitmisel tekkinud maha lõigatud heina võib jätta niidetud alale.
8. Teede, kõnniteede, parklate ja majaesiste juures niitmisel valida niidetud heina paiskumise suund selline, mis välistaks kahju tekkimise ligiduses asuvatele sõidukitele ja vähendaks niidetud heina sattumist kõvakattega tänavatele, platsidele ja teedele, kust see peab olema koristatud vahetult pärast niitmist. Asfaltkattelt eemaldada niidetud rohi harja või puhuriga.
9. Niitmistööde ajal haljasaladel olevad olmejäätmed (kilekotid, pudelid jms) tuleb enne niitmist koristada, mitte niidutehnikaga ära purustada. Samuti tuleb koristada vahetult peale niitmist haljasalal niitmisega heinast väljatulnud olmejäätmed. Niidetavatelt aladelt kogutud olmejäätmed saab panna valla kontaktisikuga kokkulepitud prügikonteineritesse.
10. Peenemad oksad (läbimõõduga alla 1,5 cm), mis asuvad niidetaval alal, kuuluvad niitmisel purustamisele, suuremad oksad paigutatakse vallavalitsuse kontaktisikuga kokkulepitud kohta.
11. Inventari kallal toime pandud vandalismiaktist või vargusest tuleb informeerida tellijat.
12. Täitja hüvitab tellijale või kolmandale isikule täitjal lasuvate kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise tõttu tekkinud kahju täies ulatuses.
13. Vastutus töö ja sellega kaasnevate kõrvalmõjude eest keskkonnale lasub täitjal keskkonna kahjustuste suuruse ulatuses.
14. Juhul, kui teenuse osutamise käigus tekib täitjal põhjendatud vajadus kasutada lepingujärgsetel töödel alltöövõtjat, peab alltöövõtja omama täitjaga vähemalt samaväärset kvalifikatsiooni ning toiming peab olema kooskõlastatud tellijaga.
15. Kõik teenuse osutamise käigus täitja poolt teostatavad tööd, mis erinevad hankedokumentides nõutust, peavad olema eelnevalt tellija poolt heaks kiidetud.
16. Tellijal on vajadusel õigus hooldatavate haljasalade mahtusid muuta kuni ±20%.
17. Teenuseosutajal peab olema kasutada piisaval hulgal tehnikat ja tööjõudu, et tagada haljasalade nõuetekohane hooldus. Samuti peab tehnika võimaldama niitmist pinnase, kus maastik on muutlik(tõusud ja langused).
18. Tööde teostaja on kohustatud esitama tehtud tööde eest akti.

3. Haljasalade hooldust tellitakse järgnevatele aladele:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Niidetav ala** | **Raja pikkus(km)** |
| Terviseradade niitmine 5-6 korda, discgolfi pargi niitmine 7-9 korda |
| **1.** | **Trimmi lõik** | 2 km lõik(4 km edasi-tagasi). Laius 3-4 m |
| **2.** | **Tamsalu discgolfi park** |  |
| **3.** | **Tamsalu terviserada**  | 7,3 km |
|  | **KOKKU:**  | **9,3 km** |

**II Osa – Tapa Männikumäe terviserajad ja discgolfi pargi niitmine**

1. Hanke sisu

1.1. Hankega tellitakse ~ 3,7 km jagu terviseradade ja lisaks discgolfi parkide niitmise teenust. Laiuses 4-6 meetrit. Tapa Männikumäe tervisrajad ja discgolfi park asuvad Tapa linnas.

1.2. Niidetavad alad on tähistatud juurde lisatud plaanidel (*lisa 2*) järgmiselt:

* Terviseraja mustaga värviga tähistatud alad - niitmine 5-6 korda hooaja jooksul
* Discgolfi pargi rohelise värviga tähistatud alad - niitmine 5-8 korda hooaja jooksul

1.3. Eelpool esitatud kordade arv on hinnanguline keskmiselt hooaja jooksul teostavate niitmiste arv. Tööde teostamisel peab pakkuja lähtuma allpool esitatud nõuetest haljasalade hooldustöödele.

# 2. Nõuded haljasalade hooldustöödele

1. Haljasalade hooldustööd tuleb teha agrotehniliselt ja tehnoloogiliselt õigesti.
2. Enne niitmisperioodi tuleb haljasalad üle vaadata ja vajadusel niitmist segavad oksad kokku korjata ja ära vedada.
3. Niitmistööd tuleb teostada õigeaegselt, töökorras ja sobivate tehniliste vahenditega ning tavapärase hoolsusega.
4. Niitmisi teostatakse pakkuja tellimuse alusel.
5. Niidetud muru kõrgus ei tohi ületada 5 cm.
6. Sõltumata plaanidel näidatud pindadest tuleb niita haljasalad kuni selle lõpuni, kaasa arvatud haljasala äärsed teeääred, hoonete ja rajatiste ääred, kraavid jms. Töö teostamisel ei tohi niitmistöö kahjustada puid, põõsaid, lillepeenraid, pinke ega muid objekte. Vigastatud objekt tuleb asendada uue samaväärsega täitja kulul.
7. Muru niitmisel tekkinud maha lõigatud heina võib jätta niidetud alale.
8. Teede, kõnniteede, parklate ja majaesiste juures niitmisel valida niidetud heina paiskumise suund selline, mis välistaks kahju tekkimise ligiduses asuvatele sõidukitele ja vähendaks niidetud heina sattumist kõvakattega tänavatele, platsidele ja teedele, kust see peab olema koristatud vahetult pärast niitmist. Asfaltkattelt eemaldada niidetud rohi harja või puhuriga.
9. Niitmistööde ajal haljasaladel olevad olmejäätmed (kilekotid, pudelid jms) tuleb enne niitmist koristada, mitte niidutehnikaga ära purustada. Samuti tuleb koristada vahetult peale niitmist haljasalal niitmisega heinast väljatulnud olmejäätmed. Niidetavatelt aladelt kogutud olmejäätmed saab panna valla kontaktisikuga kokkulepitud prügikonteineritesse.
10. Peenemad oksad (läbimõõduga alla 1,5 cm), mis asuvad niidetaval alal, kuuluvad niitmisel purustamisele, suuremad oksad paigutatakse vallavalitsuse kontaktisikuga kokkulepitud kohta.
11. Inventari kallal toime pandud vandalismiaktist või vargusest tuleb informeerida tellijat.
12. Täitja hüvitab tellijale või kolmandale isikule täitjal lasuvate kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise tõttu tekkinud kahju täies ulatuses.
13. Vastutus töö ja sellega kaasnevate kõrvalmõjude eest keskkonnale lasub täitjal keskkonna kahjustuste suuruse ulatuses.
14. Juhul, kui teenuse osutamise käigus tekib täitjal põhjendatud vajadus kasutada lepingujärgsetel töödel alltöövõtjat, peab alltöövõtja omama täitjaga vähemalt samaväärset kvalifikatsiooni ning toiming peab olema kooskõlastatud tellijaga.
15. Kõik teenuse osutamise käigus täitja poolt teostatavad tööd, mis erinevad hankedokumentides nõutust, peavad olema eelnevalt tellija poolt heaks kiidetud.
16. Tellijal on vajadusel õigus hooldatavate haljasalade mahtusid muuta kuni ±40%.
17. Teenuseosutajal peab olema kasutada piisaval hulgal tehnikat ja tööjõudu, et tagada haljasalade nõuetekohane hooldus. Samuti peab tehnika võimaldama niitmist pinnase, kus maastik on muutlik(tõusud ja langused).
18. Tööde teostaja on kohustatud esitama tehtud tööde eest akti.

3. Haljasalade hooldust tellitakse järgnevatele aladele:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Niidetav ala** | **Raja pikkus(km)** |
| Niitmine 6-9 korda |
| **1.** | **Tapa Männikumäe terviserada ja discgolfi park** | 3,7 km |
|  | **KOKKU:**  | **3,7 km** |

**III Osa – Presidendiraja Tapa vallas asuva osa niitmine**

1. Hanke sisu

1.1. Hankega tellitakse ~ 12,1 km jagu Presidendiraja niitmise teenust. Laiuses 5-6 meetrit. Presidendirada asub Tapa vallas.

1.2. Niidetavad alad on tähistatud juurde lisatud plaanidel (*lisa 3*) järgmiselt:

* Presidendiraja Tapa vallas niitevad alad - niitmine 1-2 korda hooaja jooksul

1.3. Eelpool esitatud kordade arv on hinnanguline keskmiselt hooaja jooksul teostavate niitmiste arv. Tööde teostamisel peab pakkuja lähtuma allpool esitatud nõuetest haljasalade hooldustöödele.

# 2. Nõuded haljasalade hooldustöödele

1. Haljasalade hooldustööd tuleb teha agrotehniliselt ja tehnoloogiliselt õigesti.
2. Enne niitmisperioodi tuleb haljasalad üle vaadata ja vajadusel niitmist segavad oksad kokku korjata ja ära vedada.
3. Niitmistööd tuleb teostada õigeaegselt, töökorras ja sobivate tehniliste vahenditega ning tavapärase hoolsusega.
4. Niitmisi teostatakse pakkuja tellimuse alusel.
5. Niidetud muru kõrgus ei tohi ületada 5 cm.
6. Sõltumata plaanidel näidatud pindadest tuleb niita haljasalad kuni selle lõpuni, kaasa arvatud haljasala äärsed teeääred, hoonete ja rajatiste ääred, kraavid jms. Töö teostamisel ei tohi niitmistöö kahjustada puid, põõsaid, lillepeenraid, pinke ega muid objekte. Vigastatud objekt tuleb asendada uue samaväärsega täitja kulul.
7. Muru niitmisel tekkinud maha lõigatud heina võib jätta niidetud alale.
8. Teede, kõnniteede, parklate ja majaesiste juures niitmisel valida niidetud heina paiskumise suund selline, mis välistaks kahju tekkimise ligiduses asuvatele sõidukitele ja vähendaks niidetud heina sattumist kõvakattega tänavatele, platsidele ja teedele, kust see peab olema koristatud vahetult pärast niitmist. Asfaltkattelt eemaldada niidetud rohi harja või puhuriga.
9. Niitmistööde ajal haljasaladel olevad olmejäätmed (kilekotid, pudelid jms) tuleb enne niitmist koristada, mitte niidutehnikaga ära purustada. Samuti tuleb koristada vahetult peale niitmist haljasalal niitmisega heinast väljatulnud olmejäätmed. Niidetavatelt aladelt kogutud olmejäätmed saab panna valla kontaktisikuga kokkulepitud prügikonteineritesse.
10. Peenemad oksad (läbimõõduga alla 1,5 cm), mis asuvad niidetaval alal, kuuluvad niitmisel purustamisele, suuremad oksad paigutatakse vallavalitsuse kontaktisikuga kokkulepitud kohta.
11. Inventari kallal toime pandud vandalismiaktist või vargusest tuleb informeerida tellijat.
12. Täitja hüvitab tellijale või kolmandale isikule täitjal lasuvate kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise tõttu tekkinud kahju täies ulatuses.
13. Vastutus töö ja sellega kaasnevate kõrvalmõjude eest keskkonnale lasub täitjal keskkonna kahjustuste suuruse ulatuses.
14. Juhul, kui teenuse osutamise käigus tekib täitjal põhjendatud vajadus kasutada lepingujärgsetel töödel alltöövõtjat, peab alltöövõtja omama täitjaga vähemalt samaväärset kvalifikatsiooni ning toiming peab olema kooskõlastatud tellijaga.
15. Kõik teenuse osutamise käigus täitja poolt teostatavad tööd, mis erinevad hankedokumentides nõutust, peavad olema eelnevalt tellija poolt heaks kiidetud.
16. Tellijal on vajadusel õigus hooldatavate haljasalade mahtusid muuta kuni ±20%.
17. Teenuseosutajal peab olema kasutada piisaval hulgal tehnikat ja tööjõudu, et tagada haljasalade nõuetekohane hooldus. Samuti peab tehnika võimaldama niitmist pinnase, kus maastik on muutlik(tõusud ja langused).
18. Tööde teostaja on kohustatud esitama tehtud tööde eest akti.

3. Haljasalade hooldust tellitakse järgnevatele aladele:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Niidetav ala** | **Raja pikkus(km)** |
| Niitmine 1-2 korda |
| **1.** | **Presidendiraja Tapa vallas asuv osa** | 12,1 km |
|  | **KOKKU:**  | **12,1 km** |