Lisa 1

Tehniline kirjeldus

Tapa Valla Spordikeskuse kõrgushüppemattide komplekt

**Hoone asukoht ja paiknemine**

Tapa linn, Pargi 12, Tapa 45106

**Hankija eesmärk**

Hankija põhieesmärgiks on tähtaegselt, eelarvekohaselt ja optimaalsete kuludega soetada Tapa Valla Spordikeskusele kõrgushüppe mattide komplekt koos transpordiga.

Kõik pakutavad tooted peavad olema sobilikud kasutamiseks välitingimustes.

**Hanke kirjeldus ja nõuded pakkujale**

Täpsemad tööde kirjeldused:

• kõik materjalid, töövahendid, tarvikud, jäätmete utiliseerimine ja transport on pakkuja poolt;

• töö teostus peab sisaldama kõiki tegevusi, mis on vajalikud käesoleva hanke kvaliteetse tulemuse saavutamiseks;

Kõrgushüppe mattide komplekti spetsifikatsioonid:

|  |  |
| --- | --- |
| **Toode** | **Tehnilised nõuded ja koosseis** |
| **Kõrgushüppematt, vihmakate ja metallist kõrgushüppemati alusrest**Mõõdud(miinimum): 300x500x50mm, vihmakate 300x500x50cm ja kõrgushüppemati alusrest 300x500 cm | Miinimum nõuded:-Mati moodulitel on külgedel võrkmaterjal ventileerimiseks.- Moodulitel on kandesangad.- Komplektis naelikukate. |

Kõrgushüppepostide spetsifikatsioonid:

|  |  |
| --- | --- |
| **Toode** | **Tehnilised nõuded ja koosseis** |
| **Kõrgushüppepostid** | Miinimum nõuded:* Kõrguse reguleerimine 60-200 cm
 |

Kõrgushüppelati spetsifikatsioonid:

|  |  |
| --- | --- |
| **Toode** | **Tehnilised nõuded ja koosseis** |
| **Kõrgushüppelatt** | Miinimum nõuded:* Lati pikkus vähemalt 4 meetrit
 |

Tööde teostamisel tuleb kinni pidada kõikidest kehtivatest kvaliteedinõuetest. Täita tuleb kõiki kehtivaid ehitusnõudeid.