Lisa 1

Tehniline kirjeldus

Tapa Valla Spordikeskuse elektrooniline tabloo

**Hoone asukoht ja paiknemine**

Tapa linn, Pargi 12, Tapa 45106

**Hankija eesmärk**

Hankija põhieesmärgiks on tähtaegselt, eelarvekohaselt ja optimaalsete kuludega soetada Tapa Valla Spordikeskusele elektrooniline tabloo koos paigaldusega. Tööde teostamine tuleb Tapa Valla Spordikeskuse juhatajaga kokku leppida.

**Hanke kirjeldus ja nõuded pakkujale**

Täpsemad tööde kirjeldused:

• kõik materjalid, töövahendid, tarvikud, transport, jäätmete utiliseerimine ja transport on pakkuja poolt;

• töö teostus peab sisaldama kõiki tegevusi, mis on vajalikud käesoleva hanke kvaliteetse tulemuse saavutamiseks;

Elektroonilise tabloo spetsifikatsioonid:

|  |  |
| --- | --- |
| **Toode** | **Tehnilised nõuded ja koosseis** |
| **Elektrooniline tabloo**  Mõõdud: ca 1900x2000x90mm  Numbrite kõrgus: ca 25cm, 20cm ja 12cm. Lugemiskaugus ca 60m | Miinimum nõuded:  Funktsioonid:  -Kaugjuhitav  -Mänguaeg minutite ja sekunditega  - Perioodi number, punktisumma 0-199, võistkondlikud vead korvpallis, aeg maha näidikud, võistkondade nimed (12cm)  - automaatne ja manuaalne signaal, võrkpalli geimi tulemused  - rünnaku eesõigust näitav nool, karistusaja näit käsipallis (3+3) koos mängija numbriga  Programmid:  - Korv-, võrk-, käsipall, tennis, sulgpall  -peab sisaldama vähemalt korvpalli, käsipalli, võrkpalli, tennise, jalgpall ja saalihoki ajavõtusüsteem max 99 min  -timeout näit  Tootjal peab olema FIBA sertifikaat. |

24-sekundi tabloo ja LED riba kollane / punane

|  |  |
| --- | --- |
| **Toode** | **Tehnilised nõuded ja koosseis** |
| 2 TK 24-sekundi tabloo ja LED riba kollane / punane | Miinimum nõuded:   * Mõõtmed ca: 500x300x65mm * Vajalikud 24-sekundi tabloo kinnitused korvikontstruktsiooni külge * LED riba kinnitub ümber korvilaua   Tootjal peab olema FIBA sertifikaat. |

Hankes osaleja peab olema registreeritud äriregistris.

Tööde kirjeldus on informatiivne ja ei ole kuidagi siduv hinnapakkumuse esitamiseks.

Pakkuja on kohustatud objektiga eelnevalt kohapeal tutvuma, et fikseerida töömaht. Pakkumusmenetluse objektiga tutvumiseks on pakkujatele ülevaatamiseks kokkuleppel hankijaga. Pakkujatel palun eelnevalt kohaletulek registreerida e-maili teel [kristjan.nurmsalu@tapasport.ee](mailto:kristjan.nurmsalu@tapasport.ee)

**Tööde teostamise aeg**

Edukaks tunnistatud pakkuja kohustub teostama tööd **kuue nädala jooksul peale lepingu sõlmimist.**

Tööd peavad olema lõpetatud hiljemalt **31.07.2025**

**Tööde korraldus**

Tööde teostamisel tuleb kinni pidada kõikidest kehtivatest kvaliteedinõuetest. Täita tuleb kõiki kehtivaid ehitusnõudeid.

**Muud tingimused**

Tellija eeldab, et Töövõtja on objekti olemasoleva olukorraga tutvunud ning oma pakkumuses arvestanud kõikide vajalike töödega, tuginedes tööde vajaduse ja hinna määramisel oma professionaalsusele ja sarnaste tööde kogemusele. Pakutu suhe tegelikkusesse on Töövõtja risk.

Kaubale rakendub 24 kuuline garantii. Töövõtja teostab garantiilist remonti ja sellega kaasnevaid erakorralisi hooldusi.