**LISA 1 Tehniline kirjeldus**

Ostetavad nutikasvuhooned peavad olema sobilikud kasutada eelkooliealistele lastele ning I ja II (1.-6.klass) kooliastme õpilastele õpetaja juhendamisel õppetöö läbiviimise protsessis.

Minimaalsed tehnilised nõuded nutikasvuhoonele:

1. Automaatne kastmise, ventilatsiooni ja valgustuse süsteemidega kasvuhoone, mis sobib aastaringseks kasutamiseks.
2. Kasvuhoonekomplekt peab sisaldab automaatse temperatuuri reguleerimise ja temperatuuri ning niiskuse näidikuga inkubaatorit.
3. Nutikasvuhoone raam peab olema valmistatud kasvuhoone keskkonnale sobivast vastupidavast materjalist ning kasutatavad vannid roostevabast terasest.
4. Nutikasvuhoonet peab olema võimalik lihtsasti teisaldada (vajadusel ühest ruumist teise), mistõttu peab toode olema varustatud ratastega, mis on varustatud piduritega.
5. Seade peab olema kasutatav 220V vooluvõrgust ja ühendatav pistikuga.
6. Seade peab sisaldama veemahutit, sest peab olema kasutatav eraldiseisvana veevõrgust. Veemahuti suurus peab olema piisav, et seda ei ole vaja täita sagedamini kui 1 kord nädalas.
7. Nutikasuvhoone peab olema ühilduv ja juhitav nii Android kui IOS seadmest.
8. Üldkasutatavad programmid peavad olema eelseadistatud.
9. Nutikasvuhoone minimaalsed mõõdud on 1200mmx720mmx1900mm .

Lisaks peab pakutava nutikasvuhoone komplektis sisalduma ja sellega peab kaasnema minimaalselt:

1. Tooraineid ja tarvikuid (sh seemned ja nende hoiustamisvahendid) vähemalt 1 poolaastaks õppeaastast.
2. Tarne, paigaldus ja tasuta klienditugi toote kasutamisel.
3. Koolitust personalile (aeg lepitakse eraldi kokku).
4. Esimest hooldust koos juhendamisega.