Lisa 1

Tehniline kirjeldus

Tamsalu Kooli toidujagamise liin

**Hoone asukoht ja paiknemine**

Tamsalu Kool, Kesk 11, Tamsalu, Tapa vald.

**Hankija eesmärk**

Hankija põhieesmärgiks on tähtaegselt, eelarvekohaselt ja optimaalsete kuludega soetada Tapa valla köögile toidujagamise liin koos paigaldusega. Tapa valla köök on tööde teostamise ajal kasutuses. Tööde teostamine tuleb Tapa Valla Köök juhatajaga eelnevalt kokku leppida.

**Hanke kirjeldus ja nõuded pakkujale**

Täpsemad tööde kirjeldused:

• kõik materjalid, töövahendid, tarvikud, transport, jäätmete utiliseerimine ja transport on pakkuja poolt;

• töö teostus peab sisaldama kõiki tegevusi, mis on vajalikud käesoleva hanke kvaliteetse tulemuse saavutamiseks;.

Toidujagamise liini spetsifikatsioon:

|  |  |
| --- | --- |
| **Toode** | **Tehnilised nõuded ja koosseis** |
| **Toidujagamise liini kombinatsioon** Konstruktsioon kõikidel kombinatsiooni osadel **roostevaba teras.**Mõõdud Kõrgus: minimaalselt 890 mmSügavus: minimaalselt 620 mm**Toidujagamise liini kombinatsioon peab võimaldama sujuva liikumise. Tooted peavad olema ühes tasapinnas ja moodustama ühe tervikliku liini.**  | **- NEUTRAALNE BUFEE 1 TK**- mahutab min 3x (GN 1/1) GN-nõud- Abitasapinnad on võimalik alla kokku klappida - 360° kraadi pöörlevad rattad diameetriga minimaalselt 100mm. Minimaalselt kaks ratast on lukustatavad;- Bufee allosas on kaheukseline neutraalne kapp- Laius minimaalselt 1150 mm**- KÜLMBUFEE 2 TK**- elektriühendus , 230V, - seade võimaldab töötemperatuuri minimaalselt vahemikus +3°...+5°C - Mehaaniline või digitaalne termostaat - Külmsüvend mahutab min 3x (GN 1/1 150) GN-nõud - valgustusega ülatasapind, mis on ääristatud läbipaistva pritsmekaitsmega - Abitasapinnad on võimalik alla kokku klappida - 360° kraadi pöörlevad rattad diameetriga minimaalselt 100mm. Minimaalselt kaks ratast on lukustatavad - Bufee allosas on kaheukseline neutraalne kapp - Laius minimaalselt 1150 mm- **SOE BUFEE 2 TK**- elektriühendus , 230V, - seade võimaldab töötemperatuuri minimaalselt vahemikus +50°...+80°C - Mehaaniline või digitaalne termostaat - Veetaseme andur- Süvend mahutab min 3x (GN 1/1 150) GN-nõud - valgustusega ülatasapind, mis on ääristatud läbipaistva pritsmekaitsmega; - Abitasapinnad on võimalik alla kokku klappida - 360° kraadi pöörlevad rattad diameetriga minimaalselt 100mm. Minimaalselt kaks ratast on lukustatavad - Bufee allosas on kaheukseline neutraalne kapp.- Laius minimaalselt 1150 mm**KORVIJAGAJA 1 TK*** Mahutab minimaalselt 5 korvi
* Roostevabast terasest rattad diameetriga minimaalselt 120mm, minimaalselt kaks ratast piduriga.
* Vedrude pingutamise võimalus.
* Laius minimaalselt 520 mm

**TALDRIKUJAGAJA KAHE KASSETIGA 1 TK*** kaks vedruga taldrikutesilindrit
* mahutab minimaalselt 130 taldrikut
* taldrikute minimaalne maksimum läbimõõt 270 mm
 |
| **Kandikute ja söögiriistade käru** | * roostevabast terasest käru kandikute ja söögiriistade ladustamiseks
* ülemine riiul mahutab minimaalselt neli GN 1/3 nõud
* tasapinnal serva kõrgendus
* rattad diameetriga minimaalselt 100mm, minimaalselt kaks ratast on lukustatavad.

***Võib erineda toidujagamise liini kombinatsiooni mõõtudest.*** |

Hankes osaleja peab olema registreeritud äriregistris.

Tööde kirjeldus on informatiivne ja ei ole kuidagi siduv hinnapakkumuse esitamiseks.

Pakkuja on kohustatud objektiga eelnevalt kohapeal tutvuma, et fikseerida töömaht. Pakkumusmenetluse objektiga tutvumiseks on pakkujatele ülevaatamiseks kokkuleppel hankijaga. Pakkujatel palun eelnevalt kohaletulek registreerida e-maili teel katrin.aarna@tapa.ee

**Tööde teostamise aeg**

Edukaks tunnistatud pakkuja kohustub teostama tööd **8 nädala** jooksul peale lepingu sõlmimist.

**Tööde korraldus**

Tööde teostamisel tuleb kinni pidada kõikidest kehtivatest kvaliteedinõuetest. Tööde teostamisel arvestada, et kooli söökla on samal ajal kasutuses. Kõik teostatavad tööd kokku leppida eelnevalt Tapa Valla Köögi juhatajaga.

**Muud tingimused**

Tellija eeldab, et Töövõtja on objekti olemasoleva olukorraga tutvunud ning oma pakkumuses arvestanud kõikide vajalike töödega, tuginedes tööde vajaduse ja hinna määramisel oma professionaalsusele ja sarnaste tööde kogemusele. Pakutu suhe tegelikkusesse on Töövõtja risk.

Kaubale rakendub 24 kuuline garantii. Töövõtja teostab garantiilist remonti ja sellega kaasnevaid erakorralisi hooldusi.