**Kruusakattega teede kruusatäitetööd Tapa vallas**

**Väikehange**

**Lugupeetud pakkuja!**

Kutsume Teid esitama hinnapakkumust Tapa valla kruusakattega teedele kruusatäitetööde teostamiseks.

Tööde kirjeldus:

I Purustatud kruusa vedu teele koos silumisega. Maksumus peab sisaldama materjali laadimist, vedu, silumist ja materjali maksumust (töömahtude ja maksumuse tabel 1).

Materjal: purukruus fraktsioon 0-32.

II Lehtse Uus tn 1a juurdepääsutee rajamine. Maksumus peab sisaldama objekti mõõdistust ja trassivaldajate kooskõlastusi, raadamist, pinnase koorimist, freesasfaldi laadimist, vedu objektile ning silumis- ja tihendustöid (töömahtude ja maksumuse tabel 2).

Ei sisalda freesasfaldi maksumust, freesasfaldi asukoht on Tapal.

Nõuded pakkujale:

- Pakkuja peab olema pakkumuste esitamise tähtpäevaks täitnud kõik riiklike maksude tasumise kohustused: hankija kontrollib maksuvõlgnevuste puudumist e-maksuameti kaudu.

Lepingu täitmise tähtaeg on **31. august 2019.**

Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vallavalitsus@tapa.ee hiljemalt **30. mai 2019 kell 15:00.**

Vajadusel peetaks pakkujatega läbirääkimisi.

Nõuetele vastavate pakkumuste hulgast tunnistatakse edukaks madalaima kogumaksumusega pakkumus.

***I Töömahtude ja maksumuse tabel***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Tee** | **Purukruus (t)** | **Maksumus km-ta** | **Maksumus km-ga** |
| 1 | Koplitaguse tee (Assamalla) | 450 |  |  |
| 2 | Kukelinna tee (Tamsalu) | 200 |  |  |
| 3 | Vasara tn (Tamsalu viadukt) | 150 |  |  |
| 4 | Uudeküla- Sääse tee | 100 |  |  |
| 5 | Raja tee (Karkuse) | 200 |  |  |
| 6 | Karkuse- Nõmmküla tee | 200 |  |  |
| 7 | Kuivati tee (Karkuse) | 100 |  |  |
| 8 | Kalleküla tee | 100 |  |  |
| Maksumus kokku |  |  |
| **Maksumus 20% km-ga** |  |  |

***II Töömahtude ja maksumuse tabel***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Lehtse Uus tn 1a juurdepääsutee rajamise tööd** | **ühik** | **maht** | **Maksumus km-ta** | **Maksumus km-ga** |
| 1 | Mõõdistustööd | objekt | 1 |  |  |
| 2 | Kooskõlastused | objekt | 1 |  |  |
| 3 | Pinnase koorimine 170 x 3,5= 595m², h=0cm  | m³ | 119 |  |  |
| 4 | Tagasitäide freesasfalt 170 x 3,5= 595m²h= 30cm | t | 230 |  |  |
| Maksumus kokku |  |  |
| **Maksumus 20% km-ga** |  |  |

Lisa: Teede kaardid