Lisa 1

**Rippvalgustid Jäneda lossi 2. korrusele**

Valgustid on valitud saidilt <https://www.on24.ee/c/8016/valgusti>

Aluseks on võetud:

 **1. sobilik stiil** Jäneda lossi

 **2. hind** on hetkehind, mis võib muutuda

 **3. valgusallika tugevus** on arvestatud, et saab edukalt lugeda tekste ja vaadata näitusi ( LED lampidega peaks tulemus siin pakutud valgustite puhul olema piisav)

 **4. lambi pikkus laest,** kui lagi jääb samale tasapinnale või tõstetakse originaalkõrgusele

 **I variant (2. korrusele koridori - ruumi nr 12) 4 valgustit**

Rippvalgusti Kamelia 2

A5-151777

Hind: 95,80

Rippvalgusti Kamelia 5 kirjeldus:

Klassikalise disainiga metallist rippvalgusti

maksimaalne võimsus: 5x60 W, sokkel E27

viimistlus: wenge+hall

kuplid kaetud halli kangaga

riputuskõrgus muudetav

valgusallikad ei kuulu komplekti



**II variant (2. korrusele koridori - ruumi nr 12) 4 valgustit**

Rippvalgusti Xsara-2 3

A5-146030

Hind: *10*7,55

Rippvalgusti Xsara-2 3 kirjeldus:

Klassikalise disainiga metallist rippvalgusti

maksimaalne võimsus: 3x60 W, sokkel E27

viimistlus: paatina

valgest klaasist kuplid, alaservades kuldsed ribad

riputuskõrgus muudetav



**III variant (2. korrusele koridori - ruumi nr 12) 4 valgustit**

Laevalgusti Odin

EW-125905

Hind: (109,35) 95,94

Laevalgusti Odin kirjeldus:

Metallist raami ja klaasist kuplitega laelamp

kupli diameeter on 16 cm

maksimaalne võimsus 3x60 W, sokkel E27

valgusti kõrgust on võimalik reguleerida

valgusallikad ei kuulu komplekti



Märkused:

1. Rippvalgustite puhul tuleks võimalusel nüüd või siis tulevikus, kasutada ka laerosette.
2. Arvestades I korruse koridoris saadud kogemust peaks II korrusel loobuma liikumisandurite kasutamisest, sest see takistab nii näituste paigaldamist kui ka vaatamist. Soovitaks jagada valgustid 2 gruppi (2 ja 2), mis võimaldaks vastavalt vajadusele, kas siis kõik korraga või pooled sisse lülitada.

**Ruum nr 17 (trepimade 2. korrusel)**

Kuna tegu on üsna kõrge ruumiga , siis võiks siingi kasutada rippvalgustit. Ülejäänud trepiosades, samuti ruumis 17 aga valitud rippvalgustiga ühes stiilis laevalgusteid /plafoone.



**Rippvalgusti NW-294788**

Hind: 171,20 154,08 (-10%)

Rippvalgusti kirjeldus:

Dekoratiivne klaasist kupliga rippvalgusti

max võimsus 3x60 W

sokkel E27, IP20

värvus: kreem/antiik messing

valgusallikad ei kuulu komplekti



**Laevalgusti NW-294786 (5 tk)**

Hind: 71,15 64,04 (-10%)

Laevalgusti kirjeldus:

Dekoratiivne klaasist kupliga laevalgusti

max võimsus 2x60 W

sokkel E27, IP20

värvus: kreem/antiik messing, valgusallikad ei kuulu komplekti

**Ruum nr 21**

Kuna antud ruum on mõeldud muuseumi arhiivi- ja tööruumiks, siis võiks seal olla natuke suurema võimsusega üldvalgus. Panin siia paar varianti üks klassikaline teine moderne, seega võib selles ruumis järgida nii ajaloolist stiili, aga võib ka täiesti praktilisest vajadusest lähtuda. Seal saab olema vägapalju materjali, mille seast vajaliku otsimiseks on vaja valgust.

**Ajalooline variant**

Plafoonid 2. korruse ruum nr 18 ja 21

Laevalgusti Aritos

EW-113017

Hind: 149,45 /133,52 (-11%)

Laevalgusti Aritos kirjeldus:

Valmistatud metallist ja klaasist

maksimaalne võimsus 4x40 W, sokkel E27

valgusallikas ei kuulu komplekti





Laeplafoon Converter Switch kirjeldus:

Materjal: metall ja kuppel akrüül

võimsus: LED 21W 2000 lm 3000K

switch dimmeriga- valgusti valgust saab tavalülitiga reguleerida 25% 50% 100% valgustugevusele

garantii 5 aastat