Lisa 1

Tehniline kirjeldus

Tapa valla köögi kanalisatsioonile rasvapüüduri paigaldamine

**Hoone asukoht ja paiknemine**

Tapa linn, Nooruse tn 2, Tapa 45106

**Hankija eesmärk**

Hankija põhieesmärgiks on tähtaegselt, eelarvekohaselt ja optimaalsete kuludega teostada Tapa valla köögi kanalisatsioonile rasvapüüduri paigaldamine. Tapa valla köök on remonttööde ajal kasutuses. Kanalisatsiooni sulgemine tuleb Tapa valla köök juhatajaga kokku leppida.

**Hanke kirjeldus ja nõuded pakkujale**

Täpsemad tööde kirjeldused:

• kaevu K-2 ja K-3 vahelt pinnase väljakaeve ja aluse tegemine rasvapüüduri NS 15 (või samalaadse) paigaldamiseks;

• kaevu K-2 ja K-3 vahele rasvapüüduri NS 15 (või samalaadse) paigaldamine;

• rasvapüüduri ühendamine kaevuga K-3;

• kaevu K-2 eemaldamine ja torustiku ühendamine rasvapüüduriga;

• rasvapüüduri ümbruse tagasitäide vastavalt rasvapüüduri paigaldusjuhendile;

• haljasala taastamine.

• kõik materjalid, töövahendid, tarvikud, transport, jäätmete utiliseerimine ja transport on pakkuja poolt;

• töö teostus peab sisaldama kõiki tegevusi, mis on vajalikud käesoleva hanke kvaliteetse tulemuse saavutamiseks;

• töö teostamise aeg 14 juuni - 14 august 2024;

Hankes osaleja peab olema viimase kolme aasta jooksul teostanud vähemalt kolme sarnases iseloomus . Vajalikud andmed tuleb esitada pakkumusmenetluse dokumendis Vorm 1.

Hankes osaleja peab olema registreeritud äriregistris.

Tööde kirjeldus on informatiivne ja ei ole kuidagi siduv hinnapakkumuse esitamiseks.

Pakkuja on kohustatud objektiga eelnevalt kohapeal tutvuma, et fikseerida töömaht. Pakkumusmenetluse objektiga tutvumiseks on pakkujatele ülevaatamiseks kokkuleppel hankijaga. Pakkujatel palun eelnevalt kohaletulek registreerida e-maili teel mati.tamm@tapa.ee.

**Tööde teostamise aeg**

Edukaks tunnistatud pakkuja kohustub teostama tööd ajavahemikul 14.06-14.08.2024.

**Tööde korraldus**

Tööde teostamisel tuleb kinni pidada kõikidest kehtivatest kvaliteedinõuetest. Täita tuleb kõiki kehtivaid ehitusnõudeid.

**Muud tingimused**

Tellija eeldab, et Töövõtja on objekti olemasoleva olukorraga tutvunud ning oma pakkumuses arvestanud kõikide vajalike töödega, tuginedes tööde vajaduse ja hinna määramisel oma professionaalsusele ja sarnaste tööde kogemusele. Pakutu suhe tegelikkusesse on Töövõtja risk.

Töövõtja teostab garantiilist remonti ja sellega kaasnevaid erakorralisi hooldusi.