Lisa 1

Hankija: Tapa Vallavalitsus

Väikehange: Ventilatsiooni puhastus

**Tehniline kirjeldus**

1. Väljatõmbetorustiku seespidine kuivpuhastus.
2. Sissepuhketorustiku seespidine kuivpuhastus.
3. Õhtuvõtu- ja väljavisketorustiku puhastus.
4. Plafoonide ja restide puhastus.
5. Ventilatsiooniseadmete ja ventilaatorite kuivpuhastus.
6. Puhastusluukide paigaldus vastavalt vajadusele.
7. Vajadusel tellingute kasutamine.
8. Dokumentatsiooni, akti koostamine.
9. Tööde lõppedes väljastatakse puhastustööde akt koos fotodega süsteemidest enne ja peale puhastust (Päästeametile esitamiseks).
10. Torustike ja lõõride puhastusaste puhastusjärgselt vastab Soome standardile Suomen Sisäilmayhdistys „Sisäilmasto- luokitus 2008” visuaalsele puhtusklassile P1\_0,4 g/m²
11. Lisana kaasas olemasolevad joonised objektide kohta. Tellija ei kinnita jooniste vastavust tegelikkusega.
12. Pakkuja on kohustatud objektiga eelnevalt kohapeal tutvuma, et fikseerida töömaht.

Pakkumusmenetluse objektiga tutvumine on võimalik kokkuleppel hankijaga.

Pakkumuses tuleb arvestada tööde teostamisega, mis ei ole eelpool otseselt kirjeldatud, kuid tulenevalt ehitusobjekti tegelikust olukorrast on vajalikud teostada. Hankija eeldab, et pakkuja on pakkumust koostades arvestanud kõikide vajalike töödega, tuginedes tööde vajaduse ja hinna määramisel oma professionaalsusele ja sarnaste tööde teostamise kogemusele. Pakkujatel palume eelnevalt kohaletulek kokku leppida e-maili teel [alo.leek@tapa.ee](mailto:alo.leek@tapa.ee) või telefoniteel 5915 1582.