Lisa 1

Hankija: Tapa Vallavalitsus

Väikehange: Tapa Gümnaasiumi Nooruse tn 2 koolimaja klassiruumide remont

**Tehniline kirjeldus**

1. Teisaldada ruumidest inventar klassiruumide ees olevasse koridori ja muud kinnitatud esemed kinni katta.
2. Seina- ja laepinnad viimistleda krohvi ja värviga (ruum 12).
3. Seinapindadel teostada pahtliparandustööd ja viimistleda värviga (ruum 1, 16, 17, 19, 25, 27, 28, 10, 14, ja 2.
4. Seinapindadel eemaldada tapeet, teostada lauspahteldus ja viimistleda värviga (ruum 5, 15 ja 16).
5. Eemaldada ja utiliseerida olemasolevad põrandaliistud ja paigaldad uued uued puidust liistud, mis on värvitud seina tooniga või sobivad põrandakatte tooniga. Põrandaliistud olema tugevalt (kruvidega) seina külge kinnitatud.
6. Ripplaega ruumides vahetada välja kahjustatud ripplaeplaadid. Ehitada uus 60x60 ripplaepaneelidega lagi (ruum 14).
7. PVC põrandate vuukide renoveerimine (ruum 16, 17, 15, 16) ja olemasoleva põrandakatte eemaldamine, aluspõranda ehitus koos uue PVC katte paigaldusega (ruum 18, 19, 27, 28 ja 14).
8. Paigaldada kolm kätepesu valamukomplekti koos segistiga ruumi nr 25.
9. Paigaldada kaablikarbikud (ruum 12, 19) ja vedada uus elektrikaabel projektorini (ruum 12), paigaldada uued ledvalgustid (ruum 14, 19), muuta pistikupesa asukohta boileri juures (ruum 10).
10. Seinte kattematerjalid peavad olema vastupidavad intensiivsele pesemisele. Koolihoones peavad seinad vastu pidama niiskele pesule, mille läbiviimisel kasutatakse erinevaid tugevatoimelisi kemikaale. Klass 3 (RL3). Poolmatt.
11. Paigaldada avalikule ruumile sobiv PVC kate. Homogeenne PVC või Heterogeenne PVC. Kasutusklass vähemalt klass 34 (EN 685/ISO10874).
12. Toonide valik kinnitada enne tellimist.
13. Ruumid joonised lisas, ruumi nr on joonisel, klasside numbrid on ustel.
14. Tööde kirjeldus on informatiivne ja ei ole kuidagi siduv hinnapakkumuse esitamiseks.
15. Pakkuja on kohustatud objektiga eelnevalt kohapeal tutvuma, et fikseerida töömaht.

Pakkumusmenetluse objektiga tutvumine on võimalik kokkuleppel hankijaga.

Pakkumuses tuleb arvestada tööde teostamisega, mis ei ole eelpool otseselt kirjeldatud, kuid tulenevalt ehitusobjekti tegelikust olukorrast on vajalikud teostada. Hankija eeldab, et pakkuja on pakkumust koostades arvestanud kõikide vajalike töödega, tuginedes tööde vajaduse ja hinna määramisel oma professionaalsusele ja sarnaste tööde teostamise kogemusele. Pakkujatel palume eelnevalt kohaletulek kokku leppida e-maili teel [alo.leek@tapa.ee](mailto:alo.leek@tapa.ee) või telefoniteel 5915 1582.