Lisa 1

Hankija: Tapa Vallavalitsus

Väikehange: Tapa Valla Kooli õppeköögi klassi mööbel

**Tehniline kirjeldus**

1. Ruumidest olemasolev mööbel teisalda ning ruumide pinnad katta kaitsva kattega.
2. Pahteldada ja värvida mööbli tagused seinad, likvideerida inventari eemaldamisest tekkinud ebatasasused.
3. Toonida ruumis olemasolevad puitseinad heledamaks kasutades tööks sobivaid materjale. Tööde eesmärk on anda ruumile valgem üldmulje selliselt, et puidu muster jääks nähtav. Toon täpsustatakse tellijaga enne tööde alustamist.
4. Tarnida ja paigaldada õppeklassi inventar vastavalt esitatud joonistele ja kasutades olemasolevaid seadmeid (pliidid, ahjud, nõudepesumasin, külmik jms).
5. Pakkuja teostab lõppetulemuse saavutamiseks ja klassi ning seadmete toimimiseks vajalikud elektri-, kanalisatsiooni- ja ventilatsioonitööd ning koostab teostusjoonise tehtud elektritöödele.
6. Ruumid peale ehitustöid koristada ja tekkivad ehitusjäätmed utiliseerida.
7. Nõuded paigaldatavale mööblile ja inventarile:
	1. Korpus niiskuskindel melamiin, hall;
	2. Mööbli esipaneelid oranžid või beežid;
	3. Kappidel reguleeritavad metalljalad;
	4. Sahtlitel pidurid
	5. Mööbel peab olema ohutu ja vastama haridusasutustes kasutamise nõuetele.
	6. Spetsifikatsioonis toodud inventar on näidiseks; inventar peab olema samataoline näidistega.
	7. Kõik spetsifikatsioonist puuduvad mõõdud vajadusel täpsustada objektiga tutvudes.
	8. Kõik hanke tehnilises kirjelduses ja spetsifikatsioonis esitatud nõuded on asjadele kehtestatud miinimumnõuded. Pakkuda on lubatud samaväärseid või paremaid asju. Iga viidet, mida hankija on teinud tehnilises kirjelduses (sh lisades ja joonistel) kindlale standardile, ostuallikale, tootjale, protsessile, materjalile, kaubamärgile, patendile, tüübile, päritolule ja tootmisviisile või RHS § 88 lg 2 nimetatud asjaolule, tuleb lugeda täiendatuks märkega „või sellega samaväärne“.
	9. Garantiiaeg inventarile ja seadmetele on vähemalt kaks aastat

|  |  |
| --- | --- |
| Toote täpsustus | kogus |
| ühe uksega kapp | 4 |
| ahjukapp | 4 |
| 3 sahtli kapp | 4 |
| valamukapp | 4 |
| kahe uksega 60 cm kapp | 4 |
| kahe sahtliga kapp | 4 |
| seinakapp 2 ust, 60 cm, 70 kõrg. | 4 |
| seinakapp 2 ust, 60 cm, 70 kõrg. | 4 |
| Käepidemed | 60 |
| Roostevabast terasest köögivalamu. AQUASANITA LUN 100N RST, 550mm X 505mm, süg.200mm või samaväärne | 4 |
| Valamuga sobiv segisti | 4 |
| Kapitagune. Melam.plaat. 16 mm 2200 x 705 x 16. (hall niiskuskind.) | 4 |
| Tööpind 600 x 600, kööginurk | 4 |
| Taustaplaat 1820 x 500 x 12 | 4 |
| Taustaplaat 2200 x 290 x 12 (kahepoolne tekstuur, nurgad ümardatud) | 4 |
| Eraldi tööpind (pesumasinale ja nõudepesumasinale) 1300 x 600 x 30 | 1 |
| Tööpinnale lisaküljed (hall niiskuskindel melam) | 3 |
| Õhupuhasti WK-8 ISLA MIRAGE 90cm/600m3/h (Lakke paigaldatav) või samaväärne | 4 |
| Majapidamiskapp. Hall melam. Laius 500, sügavus 420, kõrgus 2000 | 1 |

1. Tööde kirjeldus on informatiivne ja ei ole kuidagi siduv hinnapakkumuse esitamiseks.
2. Pakkuja on kohustatud objektiga eelnevalt kohapeal tutvuma, et fikseerida töömaht. Pakkumusmenetluse objektiga tutvumine on võimalik kokkuleppel hankijaga.

Pakkumuses tuleb arvestada tööde teostamisega, mis ei ole eelpool otseselt kirjeldatud, kuid tulenevalt ehitusobjekti tegelikust olukorrast on vajalikud teostada. Hankija eeldab, et pakkuja on pakkumust koostades arvestanud kõikide vajalike töödega, tuginedes tööde vajaduse ja hinna määramisel oma professionaalsusele ja sarnaste tööde teostamise kogemusele.

Pakkujatel palume eelnevalt kohaletulek kokku leppida Valeri Susiga, telefonil 5660 1026, valeri.susi@tapavallakool.ee .